**姓名 学号 时间 May 24, 2024 分数**

**微机原理与应用 Quiz #2 (10分)**

1. **假定（SS）= 2400H，（SP）= 0250H，（DX）= 0F6CDH，执行指令PUSH DX后，存放数据CDH的物理地址是 （3分）。**
2. **指令MOV AX, [BX][SI]中源操作数寻址方式是 （2分）。**
3. **执行如下程序段：**

**……**

**MOV AX,BX**

**NOT AX**

**ADD AX,BX**

**INC AX**

**问执行后AX= （3分）,CF= （1分），ZF= （1分）。**